|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара:** | Опрыскиватель |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Количество (объем):** | 1 |
| **Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010):** | DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины |
| **Срок поставки:** | 30 дней |

|  |  |
| --- | --- |
| **Место поставки товара:** | 271000200, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, п.Деркул |
| **Наименование**  **национальных**  **стандартов, а в случае**  **их отсутствия**  **межгосударственных**  **стандартов на**  **закупаемые товары.**  **При отсутствии**  **национальных и**  **межгосударственных**  **стандартов**  **указываются**  **требуемые**  **функциональные,**  **технические,**  **качественные и**  **эксплуатационные**  **характеристики**  **закупаемых товаров, с**  **учетом нормирования**  **государственных**  **закупок.** | 1. Самоходный штанговый опрыскиватель для химической защиты полевых культур от вредителей, болезней и сорняков путем опрыскивания пестицидами полевых культур, в том числе возделываемых по интенсивной технологии, а также внесения жидких комплексных удобрений и других удобрений путем их поверхностного распыления. |
| **Год выпуска** | 2019 |
| **Гарантийный срок (в месяцах)** | 12 |

Техническая спецификация  
закупаемых товаров

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара** | 1. Колесная формула энергосредства 6х4. 2. Двигатель дизельный, с номинальной мощностью не менее 88,4 л.с. 3. Передняя и задняя поворотные оси. 4. Габаритные размеры в рабочем положении: - длина не менее 7000 мм; - ширина не менее 28000 мм; - высота не менее 2900 мм. 5. Габаритные размеры в транспортном положении: - длина не менее 7000 мм; - ширина не менее 2800 мм; - высота не менее 2900 мм. 6. Эксплуатационная масса машины не менее 3700 кг. 7. Клиренс (дорожный просвет) не менее 360 мм, но не более 800 мм. 8. Кабина с кондиционером, системой фильтрации воздуха и обогревом. 9. Подвеска пневматическая. 10. Колёса одинаковой размерности шириной не более 600 мм, высота не менее 1200 мм. 11. Максимальная рабочая скорость не менее 20 км/ч. 12. Расход рабочей жидкости не менее 30 л/га, но не более 300 л/га. 13. Объем бака для рабочей жидкости не менее 2000 л. 14. Мембранно-поршневой насос. 15. Гидравлическая мешалка в баке. 16. Компьютерное управление секциями штанг. 17. Компьютерное регулирование расхода рабочей жидкости 18. Навигационная система c семисекционным гидрораспределителем с автоматическим отключением секций. 19. Количество форсунок не менее 56 штук. 20. Корпус распылителя пяти позиционный. 21. Три комплекта форсунок 22. Гидравлическое раскладывание и складывание штанг. 23. Управление высотой штанг из кабины в диапазоне от 700 мм до не менее 2000 мм. 24. Премиксер для приготовления маточного раствора. 25. Встроенная помпа для заправки опрыскивателя из внешних источников. 26. Увеличитель клиренса в комплекте. 27. Комплект узких колес размерностью шириной не более 250 мм, высота не менее 1500 мм. 28. Инструкция по эксплуатации и каталог запасных частей на государственном или на русском языке на бумажном или электронном носителе. 29. Комплект запасных частей, инструментов, принадлежностей (ЗИП) в заводской упаковке. 30. Гарантийный срок не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи. 31. Год выпуска: не ранее 2019 года, новый, ранее не использовавшийся. 32. Инструктаж оператора перед вводом техники в эксплуатацию. |