**2. Перечень соответствующих услуг и график осуществления (отсутствуют):**

**3. Краткое изложение технических характеристик**

**Трехколесные мотоциклы должны отвечать следующим техническим требованиям:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Описание** | **Запрошенные технические спецификации** | **Единица** | **Количество** | **Предлагаемые технические спецификации** |
| 1 | **Lot 1: МОТО ТРИЦИКЛ** | **ТРЕХКОЛЕСНЫЙ МОТОЦИКЛ:**  **Вагон, минимальные размеры**(L \* W \* H): 1.9м \* 1.2м \* 0.38м.  **Двигатель: одиночный цилиндр.**  Цилиндр: 200куб. см до 220куб. см.  Сухой вес: 350кг до 400kг.  Максимальная тяжесть: 1.3 T до 1.6 T.  Макс.скорость: Больше 60км / ч.  Передача: 5 скорость.  Система управления: Руль.  Система запуска: Двух системное (электрическое и кнопочное).  Вместимость топливного бака: от 15 до 20 лт.  Рама: сталь.  Приостановление: Пружинная.  Потребление: меньше 4лт / 100км  топлива.  Размеры колес: 5.00-12 или схожее.  Запасные колеса: одно запасное колесо.  Сцепление: Ручное.  Батареии: 12Вольт. | **U** | **1.800** |  |
| **2** | **ЛОТ 2:**  **ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ ВЕЛОСИПЕД БЕЗ КАБИНЫ** | **Вагон, минимальные размеры** (L \* W \* H): 2.2м \* 1.2м \* 0.38м.  Минимальное расстояние до грунта: больше 250мм.  Мощность двигателя: между: 20л.с до 24 л.с.  Перемещение: 1000куб.см до 1200 куб.см.  Топливо: Дизельное топливо  Сухой вес: 1.1т до 1.2т.  Полная нагрузка: от 2.9T до 3.1T.  Масса брутто: 4.18T до 4.48T.  Макс скорость: больше 40kм / ч.  Система управления: руль.  **Максимальный уклон подъема**: Больше 13%.  Тормозная система: гидравлический тормоз.  Кабина: 2 местный.  Передние колеса: 6.00-14 или похожее.  задние колеса: 6.00-14 или 7.5-16 или похожее.  Запасные колеса: 1 запасное колесо.  Батареии: 12Вольт. | **U** | **125** |  |
| **3** | **ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ мотоцикл С КАБИНОЙ** | **Размер автомобиля** : Минимимальные размеры (**L \* W \* H**) : 5.1м \* 1.6м \* 1.6м.  Размер контейнера : минимальные размеры (L \* W \* H) : 2.7м \* 1.6м \* 1.6м.  Минимальное расстояние до грунта: Больше чем 210мм.  Мощность двигателя: между 35л.с или 40 л.с.  Перемещение: 1600куб см до1900куб см.  Топливо: дизельное.  Пустой вес: 1.9T до 2.1T.  Полная нагрузка: от 3.9T до 4.1T.  Масса брутто: 5.8 T до 6.2T.  Макс скорость: больше 65км / ч.  **Система управления: Руль.**  Максимальный уклон подъема: более 13%. Тормозная система: масляный тормоз. Каюта: 2 места. Переднее колесо: 6,00-14 или эквивалентное. Заднее колесо: 6,00-14 или эквивалентное. Запасное колесо: запасное колесо. Батарея: 12 В. | **U** | **75** |  |

ОТМЕТИТЬ:  
  
- Участник тендера должен указать марку, модель, происхождение и производителя предложенных трехколесных велосипедов и сообщить в тендере предлагаемые каталоги трехколесных велосипедов.