**2. Перечень соответствующих услуг и график осуществления (отсутствуют):**

**3. Краткое изложение технических характеристик**

**Трехколесные мотоциклы должны отвечать следующим техническим требованиям:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Описание** | **Запрошенные технические спецификации** | **Единица** | **Количество** | **Предлагаемые технические спецификации** |
| 1 | **Lot 1: МОТО ТРИЦИКЛ** |  **ТРЕХКОЛЕСНЫЙ МОТОЦИКЛ:****Вагон, минимальные размеры**(L \* W \* H): 1.9м \* 1.2м \* 0.38м.**Двигатель: одиночный цилиндр.**Цилиндр: 200куб. см до 220куб. см.Сухой вес: 350кг до 400kг.Максимальная тяжесть: 1.3 T до 1.6 T.Макс.скорость: Больше 60км / ч.Передача: 5 скорость.Система управления: Руль.Система запуска: Двух системное (электрическое и кнопочное).Вместимость топливного бака: от 15 до 20 лт.Рама: сталь.Приостановление: Пружинная.Потребление: меньше 4лт / 100кмтоплива.Размеры колес: 5.00-12 или схожее.Запасные колеса: одно запасное колесо.Сцепление: Ручное.Батареии: 12Вольт. |  **U** | **1.800** |  |
| **2** | **ЛОТ 2:****ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ЛЕТАЮЩИЙ ВЕЛОСИПЕД БЕЗ КАБИНЫ** |  **Вагон, минимальные размеры** (L \* W \* H): 2.2м \* 1.2м \* 0.38м.Минимальное расстояние до грунта: больше 250мм.Мощность двигателя: между: 20л.с до 24 л.с.Перемещение: 1000куб.см до 1200 куб.см.Топливо: Дизельное топливоСухой вес: 1.1т до 1.2т.Полная нагрузка: от 2.9T до 3.1T.Масса брутто: 4.18T до 4.48T.Макс скорость: больше 40kм / ч.Система управления: руль.**Максимальный уклон подъема**: Больше 13%.Тормозная система: гидравлический тормоз.Кабина: 2 местный.Передние колеса: 6.00-14 или похожее.задние колеса: 6.00-14 или 7.5-16 или похожее.Запасные колеса: 1 запасное колесо.Батареии: 12Вольт. | **U** | **125** |  |
| **3** | **ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ТРЕХКОЛЕСНЫЙ мотоцикл С КАБИНОЙ** |  **Размер автомобиля** : Минимимальные размеры (**L \* W \* H**) : 5.1м \* 1.6м \* 1.6м.Размер контейнера : минимальные размеры (L \* W \* H) : 2.7м \* 1.6м \* 1.6м.Минимальное расстояние до грунта: Больше чем 210мм.Мощность двигателя: между 35л.с или 40 л.с.Перемещение: 1600куб см до1900куб см.Топливо: дизельное.Пустой вес: 1.9T до 2.1T.Полная нагрузка: от 3.9T до 4.1T.Масса брутто: 5.8 T до 6.2T.Макс скорость: больше 65км / ч.**Система управления: Руль.**Максимальный уклон подъема: более 13%.Тормозная система: масляный тормоз.Каюта: 2 места.Переднее колесо: 6,00-14 или эквивалентное.Заднее колесо: 6,00-14 или эквивалентное.Запасное колесо: запасное колесо.Батарея: 12 В.  | **U** | **75** |  |

ОТМЕТИТЬ:

- Участник тендера должен указать марку, модель, происхождение и производителя предложенных трехколесных велосипедов и сообщить в тендере предлагаемые каталоги трехколесных велосипедов.